*Załącznik nr 5 do umowy*

Wykaz drzwi ewakuacyjnych - zewnętrznych

poszczególnych budynków Szpitala wyposażonych w system sygnalizacji

dozorowania(dźwiękowo-świetlny)w przypadkach otwarcia drzwi

| Numer drzwi | Oznaczenie budynku | Udostępniony czas do użytkowania(możliwe otwieranie przez pracowników) | Szczegółowe określenie lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| E - 2 | 1 DP | Nie udostępniony | Szczyt budynku przychodni- rejon fontanny |
| E – 3 | 1 DL | Nie udostępniony | Szczyt budynku przychodni- rejon GK |
| E – 4 | 1 BL | Nie udostępniony | Szczyt budynku diagn.- zabieg. -za Apteką Szpitalną -NP |
| E – 5 | 1 AL | 700 – 1530 | Szczyt budynku łóżkowego- rejon Sekcji Płac |
| E – 6 Brama | 1 BP | 700 – 1530 | Rejon Centrali Telefonicznej |
| E – 7 | 1 AP | 700 – 1530 | Wyjście do patio – rejon Sklepu Medycznego |
| E – 11 | 2 C | 700 – 1430 | Wejście z rampy do MBO |
| E – 12 | 2 C | 700 – 1530 | Wyjście przy Zmywalni Naczyń |
| E – 13 | 2 A | 700 – 1530 | Wejście z rampy do Kuchni |
| E – 14 | 2 A | 700 – 1530 | Przy Zlewkowni |
| E – 16 | 7 A | 700 – 1530 | Niski Parter przy Zakł. Diagn. Kardiologicznej |
| E – 18 |  7 A  | 700 – 1530 | Wyjście przy Prac. Elektromedycznej |
| E - 24 | 1DL | 700 – 1530 | Wejście do Por. Chir. Dziecięcej |
| E – 25 | 2 A | Nie udostępniony | Boczne z Kuchni w rejonie Patomorfologii |
| E - 26 | 13 | Podczas przeglądów i konserwacji | Wejściowe do Hydroforowni |
| E – 28 | 3 | 700 – 1400 | Wejściowe do Zakładu Patomorfologii |

System sygnalizacji obejmuje **16 drzwi** zewnętrznych budynków Szpitala.

Wymagania :

**1.** Cały system sygnalizacji i dozorowania drzwi ewakuacyjnych Szpitala musi zapewniać stałą obserwację na tablicy świetlno-dźwiękowej. System zapewnia wyłączanie sygnału przez obsługę.

**2.**Dla lepszego zlokalizowania i szybszej ewentualnej interwencji tablica świetlno- dźwiękowa przedstawia schemat lokalizacji budynków i drzwi będących w systemie dozoru.

**3.**Utrzymanie w sprawności technicznej, serwis, naprawy i obsługa systemu dozoru drzwi ewakuacyjnych należy do obowiązków Wykonawcy.

**4.** **W przypadku otwarcia drzwi ewakuacyjnych w dniach i godzinach poza czasem wyznaczonym na użytkowanie, należy w jak najszybszym czasie skierować patrol do sprawdzenia przyczyny otwarcia drzwi sygnalizowanych o ich otwarciu na tablicy sygnalizacyjnej.**

 Zamawiający : Wykonawca :

 …………………………….. ………………………………..