**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**NR SPRAWY: 08/AT/PP/2020**

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 53 40

fax: (52) 370 05 31

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: [www.umk.biziel.pl](http://www.umk.biziel.pl)

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Forma porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców**

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Arkadiusz Wojciuk (Tel.: 523655860, tel.kom:661067816, mail: arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową na adres arkadiusz.wojciuk@biziel.pl ). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na swojej stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do zamawiającego nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dwu-letnia dzierżawa myjni- dezynfektora do basenów i kaczej o następujących parametrach:

| **Nr ppkt.** | **OPIS PARAMETRÓW** |
| --- | --- |
|  | **Wymagania ogólne** |
|  | Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2016. |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. |
|  | Model dedykowane do postawienia na posadzce. Wymiary zewnętrzne: * Szerokość : 500 mm +/- 5%.
* Głębokość : 450 mm +/- 5%.
* Wysokość : 1700 mm +/- 5%.
 |
|  | Obudowa, komora myjąca, drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż PN EN 10088/1.4301. |
|  | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3.  |
|  | Panel sterujący z przyciskami membranowymi umiejscowiony na frontowej ścianie urządzenia.  |
|  | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 3000 osiąganym w czasie 2.5 minuty. |
|  | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych. |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od frontu przez uchylne drzwi na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. |
|  | Wysokość otworu drzwiowego nie mniejsza niż 35 cm, umożliwiająca mycie basenów z długą rączką. |
|  | System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna.  |
|  | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.  |
|  | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. |
|  | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz strumieniowych.  |
|  | Procesorowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników na PC.  |
|  | Ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim.  |
|  | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach. |
|  | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe.  |
|  | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej (230V, 50Hz) lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej (400 V, 50 Hz). |
|  | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z polską-europejską normą PN/EN 1717:2003.  |
|  | Automatyczne dozowanie środka chemicznego oraz lanca ssąca do pojemnika ze środkiem chemicznym i sonda kontrolująca obecność środka. |
|  | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ.  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). |
|  | Możliwość przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem. |
|  | Pakiet startowy do zaoferowanego urządzenia:* 5 szt. basen szpitalny plastikowy
* 5l środek odkamieniająco – nabłyszczający
 |
|  | Pełen serwis zaoferowanego urządzenia w trakcie trwania umowy dzierżawy (wszelkie naprawy wraz z przeglądami technicznymi w zakresie i częstotliwości zalecanych przez producenta oraz instrukcję obsługi). |
|  | **Wymagania dodatkowe** |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia (minimum 2 osoby). |
|  | Szkolenie personelu technicznego zamawiającego (wraz z wystawieniem stosownych certyfikatów) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej. (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”). Szkolenie obejmujące co najmniej 2 osoby. |

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia
5. **Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego**
6. Wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. Certyfikat CE/deklaracja zgodności dotycząca zaoferowanego urządzenia.
10. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Bydgoszcz w Kancelarii Szpitala lok. nr 46A.

Oferty należy złożyć do dnia 04.03.2020 do godziny 11:00.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Administracyjno- Technicznym Pawilon niski parter pok. 058, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w dniu: 04.03.2020 o godzinie 11:30.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Umowa obowiązywać będzie przez 24 miesiące od daty jej podpisania.

**Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia)
5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
7. Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione(na każdej zapisanej stronie).
8. Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. Oferta musi być zapakowana w zamkniętą nieprzezroczystą kopertę z napisem „Dział AT, postępowanie: 08/AT/PP/2020 „DZIERŻAWA MYJNI DEZYNFEKTORA”, na której muszą znaleźć się również następujące dane:
10. Nazwa i adres wykonawcy
11. **Kryteria oceny ofert**

100% cena

***Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.***

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty jaj złożenia.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

1. **Informacje o unieważnieniu postępowania**
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
	1. w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
	2. udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.